**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr AG.272.26.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz wyposażenia**  **Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych: Sprzęt AGD** | | | | | | |
| **L.p.** | **Rodzaj** | **Opis i minimalne parametry** | **Kod CPV** | **Ilość sztuk/ zestawów** | **Łączna cena brutto, tj. (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk, zestawów= łączna cena brutto)** | **Uwagi** |
| 1. | Kuchenki elektryczne z płytą ceramiczną | Wysokość min. 85 cm  Szerokość 60 cm  Głębokość min. 60 cm  Kolor Inox  Powierzchnia płyty: szklana  Pojemność piekarnika min 62 l  Moc całkowita min. 8,9 kW  Grzałka górna min. 900 W  Grzałka dolna min. 1100 W  Grzałka pierścieniowa termoobiegu min. 2000 W  Grill elektryczny min. 2000 W  Rodzaj piekarnika: elektryczny  Pole pojedyncze szybkogrzejne ok. 14,5 cm (1,2 kW): 2 szt.  Pole Dual szybkogrzejne ok. 12/18 cm (0,8/1,7 kW): 2 szt. | 39711361-7 | 5 |  |  |
| 2. | Robot wieloczynnościowy planetarny | - 10 poziomów prędkości  - Moc min. 520 W  - Pojemność misy roboczej min. 3,5 l  - Gwarancja min 24 miesiące  - Antypoślizgowe nóżki  - Blokada zwolnienia ramienia stojaka  - Funkcja Pulse  - Hak do wyrabiania ciasta  -Końcówka do miksowania  -Końcówka do ubijania  - Misa ze stali nierdzewnej  - Pokrywa | 39711200-1 | 6 |  |  |
| 3. | Odkurzacz piorący | Moc min 1000 W  Zasilanie 220 - 240 V  Pojemność zbiornika min. 15 l  Zbiornik: metalowy  Średnica rury min. 36 mm  Przepływ powietrza min. 48 l/s  Podciśnienie min. 210 mbar  System chłodzenia obiegowy  Długość kabla: min 7 m | 42999000-5 | 1 |  |  |
| 4. | Ekspres do kawy | Czytelny, łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD z informacjami w języku polskim.  Automatyczny spieniacz do mleka.  Wbudowany młynek z hermetycznym pojemnikiem na kawę,  System filtracji wody.  Wybór wielkości kawy  Regulowana wysokość wylotu kawy  Wyjmowany pojemnik na fusy,  Wyjmowany przezroczysty pojemnik na wodę o pojemności min. 1,8 l,  Automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania,  Funkcja automatycznego włączenia i wyłączania ekspresu, zintegrowana podręczna instrukcja obsługi w języku polskim.  Rodzaj kawy: ziarnista  Ciśnienie (bar): 15  Rodzaj ekspresu: automatyczny  Moc (W): 1450  Zasilanie sieciowe 230 V | 39711310-5 | 1 |  |  |
| 5. | Chłodziarko zamrażarka | Liczba drzwi 2  Poziom hałasu max (dB) 39  Liczba termostatów min 1  Klasa oszczędności energii min. A++  Położenie zamrażarki Na dole  Regulacja temperatury,  Wskaźnik otwartych drzwi  Zmiana kierunku otwierania drzwi  System odszraniania chłodziarki  Rodzaj półek Szklane  Liczba pojemników w zamrażarce min. 3  Kolor Inox  Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] min. 22  Roczne zużycie energii [kWh] max.169  Pojemność netto całkowita min. [l]368  Wysokość [cm] do 200  Szerokość [cm] 60  Głębokość [cm] do 64  Zasilanie sieciowe 230-240 V | 39711130-9 | 1 |  |  |
| 6. | Blender mikser zanurzeniowy | Moc [W]: min. 600  Funkcja Turbo  Regulacja obrotów: Mechaniczna-skokowa  Funkcje: Rozdrabnianie (siekanie), Ubijanie piany, Miksowanie  Zasilanie sieciowe 230-240 V | 39710000-2 | 5 |  |  |
| 7. | Robot ręczny | Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz  Moc silnika min. 575 W  Regulacja obrotów mechaniczna-skokowa  Liczba poziomów obrotów 5  Praca pulsacyjna  Funkcja Turbo | 39710000-2 | 5 |  |  |
| 8. | Termometr cyfrowy kuchenny | Termometr kuchenny cyfrowy z sondą  zakres temperatur -40 do +200 ºC | 38412000-6 | 2 |  |  |
| **Łączna cena brutto** | | | |  | | |