**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr AG.272.35.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz wyposażenia**  **Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych: Zakup i dostawa urządzeń do systemów informatycznych** | | | | | | |
| **L.p.** | **Rodzaj** | **Opis i minimalne parametry** | **Kod CPV** | **Ilość sztuk/ zestawów** | **Łączna cena brutto, tj. (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk, zestawów= łączna cena brutto)** | **Uwagi** |
| 1. | Czytnik kodów kreskowych | Źródło światła: 650-670 nm Laser   * Materiał wykonania:tworzywo sztuczne * Metoda skanowania: ręczne * Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku * Interfejs:USB * Waga [g]: około 130 * Wymiary urządzenia [mm]: około 65 x 160 x 90 * Długość przewodu [cm]: min 200   Specyfikacja pracy:   * Szybkość odczytu: min. 100 razy/sekunda * Dokładność odczytu [mm]:min. 0.10 * Współczynnik błędu: 1/800 milionów * Odczytywane kody:EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, matrix 2 0f 5, CODABAR, MSI * Kontrast wydruku [%]:min. 30 * Odległość odczytu [mm]: 2,5-600 * Temperatura pracy [°C]:0 do 45 * Temperatura przechowywania [°C]:-40 do 60 | 30216130-6 | 1 |  |  |
| 2. | Terminal pos | Ekran:15 " TFT LCD, Dotykowy, rezystancyjny/oporowy.  Procesor: 1.8GHz  Dysk twardy: 320GB  Pamięć RAM:1x DIMM DDR3 SO-DIMM, 2GB  Czytnik MCR: Zintegrowany  Dodatkowy monitor: Monitor 8,4" LCD dla klienta  Porty zewnętrzne:   1. USB port 2.0 x 4, 2. Serial/COM 4x RJ45 3. VGA x 1   System operacyjny:  Windows 7 Pos ready | 31224500-7 | 1 |  |  |
| 3 | Ręczna drukarka etykiet | Rodzaj drukarki Drukarka etykiet  Technologia druku Termotransferowe  Przystosowany do taśmy do nadruku (LOV) TZe  Szerokość taśmy 3.5 mm , 6 mm , 9 mm , 12 mm  Typ klawiatury ABC  Liczba linii wydruku 2  Liczba klatek 7  Liczba czcionek 3  Liczba styli czcionek 8  Szerokość produktu ok.110 mm  Wysokość produktu ok. 59 mm  Głębokość produktu ok. 207 mm  Waga ok. 390 g  Źródło zasilania 6x bateria AAA oraz zasilacz , Użytkowanie Przenośnie  Maksymalna szerokość taśmy 12 mm | 30190000-7 | 2 |  |  |
| **Łączne wynagrodzenie w zł brutto** | | | | |  | |