**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Specyfikacja techniczna podstawowych parametrów wyposażenia działu montaż i demontaż – krawiectwo Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim**

**(minimalne warunki technologiczne i ilościowe dla urządzeń/sprzętu)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Opis i minimalne parametry** | **Wymagana ilość** | **Nazwa (firma) producenta**  **oferowanego produktu oraz model** | **Cena jednostkowa netto**  **(za daną jednostkę miary)** | **Cena jednostkowa brutto**  **(za daną jednostkę miary)** | **Wartość (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto)** |
| **DZIAŁ MONTAŻ I DEMONTAŻ - KRAWIECTWO** | | | | | | | |
| **1.** | Hafciarka kompaktowa | - ilość igieł hafciarki – min. 7;  - typ podłączenia – LAN, USB;  - pole haftu – min. 285x290 mm;  - prędkość haftu – do 1 000 wkłuć na minutę;  - automatyczne cięcie nici;  wyposażona w:  - min. 2 tamborki płaskie;  - min. 2 tamborki okrągłe;  - min. 1 tamborek prostokątny;  - min. 1 tamborek kwadratowy;  - blat podpierający tamborki;  - WIFI;  - nawijacz do szpulek;  - laser pozycyjny;  - program do projektowania haftów;  - przyrząd do wycinania w materiale;  - zestaw do haftowania czapek;  - stół do postawienia hafciarki. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **2.** | Nici do hafciarki | **Nici muszą być dopasowane do zaproponowanej hafciarki kompaktowej opisanej w pkt. 1:**  **-** 1 000 szt.;  - mix kolorów. | 1 komplet |  |  |  |  |
| **3.** | Komputerowa maszyny do szycia + stoły z blatem | - min. 180 programów szycia;  - czujnik zrywu nitki;  - szycie w różnych kierunkach;  - wyświetlacz LCD;  - suwak regulacji prędkości szycia;  - możliwość szycia wstecz;  - wyposażona w metalowe podzespoły;  - min. 800 wkłuć na minutę;  - możliwość zatrzymania igły w pozycji góra/dół;  - stolik z blatem dopasowanym do maszyny do szycia. | 3 komplety |  |  |  |  |
| **4.** | Owerlok 5-nitkowy wraz z lampą do blatu i stołem | - długość ściegu max. 4,0 mm;  - szerokość obrzucania 5,00-7,00 mm;  - regulacja naprężenia nici;  - automatyczny nawlekacz dolnego chwytacza;  - regulacja naprężenia nici;  - stół z blatem dopasowany do urządzania;  - lampa dopasowana do blatu oraz urządzenia. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **5.** | Stacja prasowalnicza łącznie z żelazkiem | a) stół:  - o wymiarach 113 cm x 38 cm x 26 cm, tolerancja +/- 5%;  - wyposażony w wytwornicę pary o pojemności min. 1,5 l;  - moc grzałki – min. 600W;  - zasilanie – min. 230V.  b) żelazko:  - ze stopą aluminiową;  - moc – min. 850W;  - z przewodem parowym o długości min. 2,2 m. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **6.** | Stół krojczy | - z blatem o długości - min. 2 m;  - konstrukcja wykonana z profili stalowych;  - wykonany z laminowanej płyty wiórowej;  - kolor – biały;  - wysokość stołu – 89 cm, tolerancja +/- 5% | 1 szt. |  |  |  |  |
| **7.** | Lagowarka do zawieszenia 3 belek materiału | **Lagowarka musi być dopasowana do zaproponowanego stołu krojczego opisanego w pkt. 6**  **-** konstrukcja stalowa;  - szerokość beli – max. 190 cm;  - średnica beli – max. 60 cm;  - możliwość powieszenia 3 beli materiału jednocześnie. | 2 szt. |  |  |  |  |
| **8.** | Odkrawacz atomatyczny | **Listwa krojcza musi być dopasowana do** **zaproponowanego stołu krojczego opisanego w pkt. 6**  - zasilanie – max. 230 V;  - moc - max. 120 W;  - obroty - miax. 12 000 rpm;  - kształt ostrza – okrągły;  - długość listwy – max. 280 cm;  - wyposażony w licznik obrotów;  - wyposażony w odwijak tkanin; | 1 szt. |  |  |  |  |
| **9.** | Nożyce krawieckie | - wykonane ze stali nierdzewnej;  - długość - 27 cm, tolerancja +/- 5% | 4 szt. |  |  |  |  |
| **10.** | Nożyce krawieckie | - wykonane ze stali nierdzewnej;  - długość - 21 cm, tolerancja +/- 5% | 4 szt. |  |  |  |  |
| **11.** | Nożyczki do nitek i aplikacji | - wykonane ze stali nierdzewnej;  - uniwersalne. | 4 szt. |  |  |  |  |
| **12.** | Ostrzałka do nożyczek | **Ostrzałka do ostrzenia zaproponowanych nożyczek w pkt. 8 oraz pkt. 9**  - obudowa PCV. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **13.** | Nóż krojczy | - ostrze o średnicy – min. 100 mm,  - min. moc 300 W;  - wysokość cięcia – min. 25 mm, to  - napięcie – max. 230V;  - waga – max. 3,5 kg. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **14.** | Igła | - zestaw igieł dopasowanych do maszyny do szycia – standard mix. | 10 kompletów |  |  |  |  |
| **15.** | Igła | - zestaw igieł dopasowanych do maszyny do szycia – stretch mix. | 10 kompletów |  |  |  |  |
| **16.** | Igła | - zestaw igieł dopasowanych do maszyny do szycia – jeans mix. | 10 kompletów |  |  |  |  |
| **17.** | Nici do szycia | **Nici muszą być dopasowane do zaproponowanej maszyny do szycia opisanej w pkt. 3:**  **-** długość – min. 1 000 mb;  - mix kolorów. | 100 szt. |  |  |  |  |
| **18.** | Zestaw podstawowy do krawiectwa | a) rozpruwacz;  b) miarka;  c) kreda;  d) szpilki;  e) szpulki;  f) nawlekacze;  g) prowadniki. | 4 komplety |  |  |  |  |
| **19.** | Zestaw narzędzi do montażu i demontażu | a) wiertarko-wkrętarka;  b) kombinerki;  c) śrubokręt:  - zestaw śrubokrętów w różnych rozmiarach;  d) młotek;  e) klucz imbus:  - zestaw kluczy w różnych rozmiarach;  f) calówka. | 2 komplety |  |  |  |  |