**Wykaz sprzętu**

**wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Opis i minimalne parametry** | **Wymagana ilość** | **Łączna cena brutto, tj. (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk= łączna cena brutto)** | **Uwagi** |
|
| **1.** | Wyrzynarka stołowa | - przeznaczona do obróbki:  - drewna,  - metalu,  - tworzyw sztucznych,  - żeliwna konstrukcja;  - posiada wbudowany układ oczyszczania;  - wyposażony w osłonę ostrza;  - wymiary stołu: min. 380x250 mm;  - zasilanie 220V – 240V | 1 szt. |  |  |
| **2.** | Tokarka | - wolnostojąca;  - z przeznaczeniem do obróbki drewna;  - wymiary: min. 2060x500x1200 mm,  - zasilanie: max. 230V;  - moc silinika: min. 1500 W. | 1 szt. |  |  |
| **3.** | Szlifierka tarczowa | - przeznaczona do:  - różnego rodzaju drewna,  - materiałów drewnopodobnych,  - tworzyw sztucznych,  - możliwość szlifowania: wzdłuż, po skosie oraz w poprzek;  - moc: min. 750 W;  - prędkość obrotowa: min. 1400/min. | 1 szt. |  |  |
| **4.** | Maszynka tnąco-wtłaczająca | - w zestawie m.in.:  - min. 10 przezroczystych płytek do wycinania w rozmiarze min. 15,0 x 22,5 cm;  - zestaw wykrojników z podstawowymi kształtami;  - zestaw min. 40 wykrojników świątecznych;  - min. 10 kompletów kolorowego papieru A4;  - instrukcja w języku polskim. | 1 szt. |  |  |
| **5.** | Wiertarko-wkrętarka | - w zestawie z walizką;  - wyposażona w 2 akumulatory;  - w zestawie z ładowarką;  rodzaj zasilania: litowo-jonowa;  - czas ładowania: max. 100 min;  - liczba biegów: min. 2;  - prędkość obrotów: min. 1300 obr/min (bez obciążenia) | 2 szt. |  |  |
| **6.** | Ploter laserowy | - pole robocze: min. 1300x900 mm;  - przeznaczony do cięcia oraz grawerowania;  - przeznaczony do różnego rodzaju materiałów;  - dokładność pozycjonowania: 0,01 mm, tolerancja +/- 5%;  - obsługiwane pliki graficzne m.in.: DST, PLT, BMP, DXF. | 1 szt. |  |  |
| **7.** | Frezarka ręczna | - frezarka górno-wrzecionowa;  - z przeznaczeniem do obróbki drewna;  - min. 16 000 obr/min;  - moc: min. 800W | 1 szt. |  |  |
| **8.** | Szlifierka oscylacyjna | - przeznaczona do wyrównywania chropowatych powierzchni;  - w zestawie z min.:  - walizką,  - papierem ściernym,  - możliwość mocowania papieru na rzep;  - długość kabla: min. 2,5m;  - moc: min. 200 W;  - częstotliwość oscylacji: min. 24 000 opsc./min. | 1 szt. |  |  |
| **9.** | Zestawy narzędzi | 1. Zestaw pilników – w różnych rozmiarach;  2. Zestaw dłut stolarskich – w różnych rozmiarach;  3. Zestaw dłut rzeźbiarskich – w różnych rozmiarach;  4. Zestaw gładzików;  5. Zestaw kostek ściernych – o różnych grubościach;  6. Młotek;  7. Obcęgi – w zestawie różne rozmiary;  8. Zestaw imbusów – w różnych rozmiarach;  9. Zestaw tarcz szlifierskich do drewna – w różnych rozmiarach;  10. Zestaw młotków drewnianych do dłuta – w różnych rozmiarach;  11. Zestaw końcówek szlifierskich na wiertarkę – w różnych rozmiarach.  **Końcówki powinny być dopasowane do zaproponowanej wiertarko-wkrętarki w pkt. 2** | 2 komplety |  |  |
| **10.** | Przedłużacz bębnowy | - długość przewodu: min. 10 m;  - min. 4 gniazda z bolcem uziemiającym;  - gniazda wyposażone w samozamykające się klapki;  - z możliwością stosowania na wolnym powietrzu. | 5 szt. |  |  |