**Wykaz sprzętu**

**wyposażenia działu montaż – demontaż (renowacja mebli i rękodzieła) Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Opis i minimalne parametry** | **Wymagana ilość** | **Łączna cena brutto, tj. (Cena jednostkowa (brutto zł x Ilość sztuk= łączna cena brutto)** | **Uwagi** |
|
| **1.** | Wyrzynarka stołowa | - przeznaczona do obróbki:- drewna,- metalu,- tworzyw sztucznych,- żeliwna konstrukcja;- posiada wbudowany układ oczyszczania;- wyposażony w osłonę ostrza;- wymiary stołu: min. 380x250 mm;- zasilanie 220V – 240V | 1 szt. |  |  |
| **2.** | Tokarka | - wolnostojąca;- z przeznaczeniem do obróbki drewna;- wymiary: min. 2060x500x1200 mm,- zasilanie: max. 230V;- moc silinika: min. 1500 W. | 1 szt. |  |  |
| **3.** | Szlifierka tarczowa | - przeznaczona do:- różnego rodzaju drewna,- materiałów drewnopodobnych,- tworzyw sztucznych,- możliwość szlifowania: wzdłuż, po skosie oraz w poprzek;- moc: min. 750 W;- prędkość obrotowa: min. 1400/min. | 1 szt. |  |  |
| **4.** | Maszynka tnąco-wtłaczająca | - w zestawie m.in.:- min. 10 przezroczystych płytek do wycinania w rozmiarze min. 15,0 x 22,5 cm;- zestaw wykrojników z podstawowymi kształtami;- zestaw min. 40 wykrojników świątecznych;- min. 10 kompletów kolorowego papieru A4;- instrukcja w języku polskim. | 1 szt. |  |  |
| **5.** | Wiertarko-wkrętarka | - w zestawie z walizką;- wyposażona w 2 akumulatory;- w zestawie z ładowarką;rodzaj zasilania: litowo-jonowa;- czas ładowania: max. 100 min;- liczba biegów: min. 2;- prędkość obrotów: min. 1300 obr/min (bez obciążenia) | 2 szt. |  |  |
| **6.** | Ploter laserowy | - pole robocze: min. 1300x900 mm;- przeznaczony do cięcia oraz grawerowania;- przeznaczony do różnego rodzaju materiałów;- dokładność pozycjonowania: 0,01 mm, tolerancja +/- 5%;- obsługiwane pliki graficzne m.in.: DST, PLT, BMP, DXF. | 1 szt. |  |  |
| **7.** | Frezarka ręczna | - frezarka górno-wrzecionowa;- z przeznaczeniem do obróbki drewna;- min. 16 000 obr/min;- moc: min. 800W | 1 szt. |  |  |
| **8.** | Szlifierka oscylacyjna | - przeznaczona do wyrównywania chropowatych powierzchni;- w zestawie z min.:- walizką,- papierem ściernym,- możliwość mocowania papieru na rzep;- długość kabla: min. 2,5m;- moc: min. 200 W;- częstotliwość oscylacji: min. 24 000 opsc./min. | 1 szt. |  |  |
| **9.** | Zestawy narzędzi | 1. Zestaw pilników – w różnych rozmiarach;2. Zestaw dłut stolarskich – w różnych rozmiarach;3. Zestaw dłut rzeźbiarskich – w różnych rozmiarach;4. Zestaw gładzików;5. Zestaw kostek ściernych – o różnych grubościach;6. Młotek;7. Obcęgi – w zestawie różne rozmiary;8. Zestaw imbusów – w różnych rozmiarach;9. Zestaw tarcz szlifierskich do drewna – w różnych rozmiarach;10. Zestaw młotków drewnianych do dłuta – w różnych rozmiarach;11. Zestaw końcówek szlifierskich na wiertarkę – w różnych rozmiarach.**Końcówki powinny być dopasowane do zaproponowanej wiertarko-wkrętarki w pkt. 2** | 2 komplety |  |  |
| **10.** | Przedłużacz bębnowy | - długość przewodu: min. 10 m;- min. 4 gniazda z bolcem uziemiającym;- gniazda wyposażone w samozamykające się klapki;- z możliwością stosowania na wolnym powietrzu.  | 5 szt. |  |  |