**Wykaz sprzętu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Opis i minimalne parametry** | **Wymagana ilość** | **Nazwa (firma) producenta****oferowanego produktu oraz model** | **Cena jednostkowa netto** **(za daną jednostkę miary)** | **Cena jednostkowa brutto** **(za daną jednostkę miary)** | **Wartość (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto)** |
| **DZIAŁ MONTAŻ I DEMONTAŻ - KRAWIECTWO** |
| **1.** | Hafciarka kompaktowa | - ilość igieł hafciarki – min. 7;- typ podłączenia – LAN, USB;- pole haftu – min. 285x290 mm;- prędkość haftu – do 1 000 wkłuć na minutę;- automatyczne cięcie nici;- nawijacz do szpulek;- laser pozycyjny;- program do projektowania haftów;- 2 tamborki – prostokątny 29\*28,5 cm oraz okrągły 15 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| **2.** | Nici do hafciarki | **Nici muszą być dopasowane do zaproponowanej hafciarki kompaktowej opisanej w pkt. 1:****-** 1 000 szt.;- mix kolorów. | 1 komplet |  |  |  |  |
| **3.** | Komputerowa maszyny do szycia + stoły z blatem | - min. 180 programów szycia;- czujnik zrywu nitki;- szycie w przód i tył,- wyświetlacz LCD;- suwak regulacji prędkości szycia;- możliwość szycia wstecz;- wyposażona w metalowe podzespoły;- min. 800 wkłuć na minutę;- możliwość zatrzymania igły w pozycji góra/dół;- stolik z blatem dopasowanym do maszyny do szycia. | 3 komplety |  |  |  |  |
| **4.** | Owerlok 5-nitkowy wraz z lampą do blatu i stołem | - długość ściegu max. 4,0 mm;- szerokość obrzucania 5,00-7,00 mm;- regulacja naprężenia nici;- automatyczny nawlekacz dolnego chwytacza;- regulacja naprężenia nici;- stół z blatem dopasowany do urządzania;- lampa dopasowana do blatu oraz urządzenia. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **5.** | Stacja prasowalnicza łącznie z żelazkiem | a) stół:- o wymiarach 113 cm x 38 cm x 26 cm, tolerancja +/- 5%; - wyposażony w wytwornicę pary o pojemności min. 1,5 l;- moc grzałki – min. 600W;- zasilanie – min. 230V.b) żelazko:- ze stopą aluminiową;- moc – min. 850W;- z przewodem parowym o długości min. 2,2 m. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **6.** | Stół krojczy | - z blatem o długości - min. 2 m;- konstrukcja wykonana z profili stalowych;- wykonany z laminowanej płyty wiórowej;- kolor – biały;- wysokość stołu – 89 cm, tolerancja +/- 5% | 1 szt. |  |  |  |  |
| **7.** | Lagowarka do zawieszenia 3 belek materiału | **Lagowarka musi być dopasowana do zaproponowanego stołu krojczego opisanego w pkt. 6****-** konstrukcja stalowa;- szerokość beli – max. 190 cm;- średnica beli – max. 60 cm;- możliwość powieszenia 3 beli materiału jednocześnie. | 2 szt. |  |  |  |  |
| **8.** | Odkrawacz atomatyczny | **Listwa krojcza musi być dopasowana do** **zaproponowanego stołu krojczego opisanego w pkt. 6**- zasilanie – max. 230 V;- moc - max. 120 W;- obroty - miax. 12 000 rpm;- kształt ostrza – okrągły;- długość listwy – max. 280 cm;- wyposażony w licznik obrotów;- wyposażony w odwijak tkanin; | 1 szt. |  |  |  |  |
| **9.** | Nożyce krawieckie | - wykonane ze stali nierdzewnej;- długość - 27 cm, tolerancja +/- 5% | 4 szt. |  |  |  |  |
| **10.** | Nożyce krawieckie | - wykonane ze stali nierdzewnej;- długość - 21 cm, tolerancja +/- 5% | 4 szt. |  |  |  |  |
| **11.** | Nożyczki do nitek i aplikacji | - wykonane ze stali nierdzewnej;- uniwersalne. | 4 szt. |  |  |  |  |
| **12.** | Ostrzałka do nożyczek | **Ostrzałka do ostrzenia zaproponowanych nożyczek w pkt. 8 oraz pkt. 9**- obudowa PCV. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **13.** | Nóż krojczy | - ostrze o średnicy – min. 100 mm,- min. moc 300 W;- wysokość cięcia – min. 25 mm, to- napięcie – max. 230V;- waga – max. 3,5 kg. | 1 szt. |  |  |  |  |
| **14.** | Igła | - zestaw igieł dopasowanych do maszyny do szycia – standard mix. | 10 kompletów |  |  |  |  |
| **15.** | Igła | - zestaw igieł dopasowanych do maszyny do szycia – stretch mix. | 10 kompletów |  |  |  |  |
| **16.** | Igła | - zestaw igieł dopasowanych do maszyny do szycia – jeans mix. | 10 kompletów |  |  |  |  |
| **17.** | Nici do szycia | **Nici muszą być dopasowane do zaproponowanej maszyny do szycia opisanej w pkt. 3:****-** długość – min. 1 000 mb;- mix kolorów. | 100 szt. |  |  |  |  |
| **18.** | Zestaw podstawowy do krawiectwa | a) rozpruwacz;b) miarka;c) kreda;d) szpilki;e) szpulki;f) nawlekacze;g) prowadniki. | 4 komplety |  |  |  |  |
| **19.** | Zestaw narzędzi do montażu i demontażu | a) wiertarko-wkrętarka;b) kombinerki;c) śrubokręt:- zestaw śrubokrętów w różnych rozmiarach;d) młotek;e) klucz imbus:- zestaw kluczy w różnych rozmiarach;f) calówka. | 2 komplety |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA CENA BRUTTO W ZŁOTYCH |  |